**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**Sport narzędziem rehabilitacji**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i doposażenie Centrum Odnowy Biologicznej   
   ul. Traugutta 3b, 33-101 Tarnów znajdujące się w Arenie Jaskółka Tarnów pod kątem utworzenia nowej przestrzeni dostosowanej dla zawodników z niepełnosprawnościami, obejmującą:
2. **Doposażenie siłowni pod kątem sportu paraolimpijskiego poprzez zakup wraz   
   z dostawą oraz montażem 11 urządzeń:**
3. **Ławka powerlifting bench press:**

- certyfikat WPPO, Światowej Organizacji Trójboju Siłowego dla niepełnosprawnych,

- wymiary: długość min. 222 cm, szerokość min.124 cm, wysokość min. 109 cm, waga użytkownika do min.180 kg, wytrzymałość do min. 350 kg, wysokość ławki max. 50 cm,

- miejsce na gryf min. 70 cm max. 110 cm,

- ramiona asekuracyjne min. 58 cm; max. 90 cm,

- wysokość ławki 49 cm,

- kolor czarny lub grafitowy,

- możliwość regulacji,

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym,

- ławka przechodzi z szerokiej pod tułowiem do standardowej ławki.

1. **Maszyna Smitha:**

- prosta rama i gryf o wadze minimum 15 kg,

- wymiary: długość min. 130 cm, wysokość min. 220 cm, szerokość min. 170 cm,

- ograniczniki zespolone z ramą,

- tuleje na obciążenia min. 2 szt. po każdej stronie,

- możliwość łączenia stojaka z ławką prostą,

- gryf wyposażona w haki blokujące, radełkowany,

- gryf zgodny ze standardem IPF,

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym.

1. **Rak klasyczny, stacja dip + podest (platforma do podnoszenia ciężarów):**

- wymiary: długość min. 120 cm, wysokość min. 230 cm, szerokość min. 160 cm,

- konstrukcja stalowa,

- zintegrowane sworznie magazynowe,

- otwory na śruby ukryte w ramie,

- uchwyt do podciągania,

- łatwo regulowane j-cupy,

- najniższa wysokość gryfu min. 20 cm od podłoża, a najwyższa wysokość gryfu od podłoża max. 195 cm,

- kolor czarny,

- stacja do dipów oraz podest mają być kompatybilne z rakiem klasycznym,

- podest łatwy w montażu i konserwacji,

- podest - strefa rzutu - gruba, trwała, bezzapachowa oraz antypoślizgowa,

- podest - strefa podnoszenia wykonana z trwałych materiałów.

1. **Zestaw zawodniczych obciążeń IPC:**

- zgodne ze standardami IPC,

- waga ogólna całości 165.5 kg (o wadze od 0,25kg do 25 kg po dwie sztuki z każdego obciążenia)

1. **Kettlebell:**

- zestaw 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 kg po dwie sztuki z każdego obciążenia,

- klasyczny odważnik, żeliwny,

- kolorowe oznaczenia w zależności od wagi ciężaru.

1. **Piłki lekarskie:**

- 3 szt. o wadze 3, 5 oraz 7 kg,

- materiał – skóra naturalna,

- kolor czarny.

1. **Zaciski zawodnicze do podnoszenia ciężarów:**

- 1 komplet zacisków,

- certyfikat WPPO, IWF,

- wykonane ze stali nierdzewnej,

- wymiar: szerokość zacisku do 4 cm,

- kolor srebrny.

1. **Stojaki na gryfy i obciążenie olimpijskie:**

- 2 sztuki,

- wysokość min. 130 cm,

- minimum 6 bolców na obciążenie,

- minimum 2 otwory z miejscem na gryfy,

- solidna stalowa konstrukcja w kolorze czarnym ,

- odstęp między bolcami 44 cm.

1. **Ławka prosta:**

- wytrzymała,

- wymiary: długość min 115 cm wysokość min. 45 cm, szerokość min. 25 cm,

- rama wykonana ze stali, w kolorze czarnym lub stalowym,

- siedzisko wykonane z materiału odpornego na zadrapania i obdarcia oraz pot, wilgoć   
i łój,

- możliwość regulacji,

- wyposażona w koła transportowe.

1. **Materace gimnastyczne:**

- 2 sztuki,

- wymiary: długość min. 200 cm, szerokość min. 120 cm, grubość min. 5 cm.

- wykonane z materiału o właściwościach grzybobójczych, wodoodpornych, antybakteryjnych oraz odpornego na zadrapania i obdarcia,

- spód materaca z materiału antypoślizgowego,

- system łączenia typu rzep,

- bez uchwytów po bokach.

1. **Zakup wraz z dostawą 86 m2 podłogi sportowej na siłownie (tzw. maty-puzzle)   
   + 6 szt. obrzeży w celu zabezpieczenia przestrzeni poprzez wzmocnienie podłogi pod sprzęt sportowy na siłowni:**

- wymiary 1 puzla : powierzchnia 1m2, grubość puzzla min. 20 mm,

- skład – wysokiej jakości granulat gumowy (bezzapachowy),

- odporna na ścieranie,

- wytrzymała,

- warstwa antypoślizgowa, wygłuszająca,

- klasa trudnopalności Cfl-S1,

- prosta w montażu i łatwa w czyszczeniu,

- **instalacja:** łączenie za pomocą zakładek puzzla, bez konieczności użycia kleju,

- kolor: czarny lub antracyt,

- możliwość ręcznego nacinania płyt nożem tapicerskim.

1. **Zakup wraz z dostawą oraz montażem urządzenia do terapii uciskowej – drenaż limfatyczny z mankietami - aparatu 12-komorowego do masażu uciskowego sekwencyjnego LYMPHA-TRON DL 1200H:**

- urządzenie,

- 2 szt. mankietu na kończynę dolną,

- 1 szt. mankietu na kończynę górną,

- 2 szt. pasów poszerzających do mankietów na kończynę dolną,

- 1 szt. pasu poszerzającego do mankietów na kończynę górną.

1. **Zakup i montaż oznaczeń kierunkowych - wykonanie projektu 6 oznaczeń kierunkowych wraz z ich montażem w okolicy Areny Jaskółka Tarnów:**

- wykonane projektu oznakowania kierunkowego 6 szt. tablic kierunkowych,

- o wymiarach 100x70 cm

- z folii odblaskowej na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm,

- malowane proszkowo,

- narożniki zaokrąglone.

- dodatkowo zawierające elementy mocujące w celu zamontowania przez Wykonawcę oznaczeń do istniejących słupów oświetleniowych.

1. **Informacje dotyczące gwarancji lub praw autorskich***:*

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone elementy nie krótszy niż 2 lata, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru.

1. Do wykonania zamówienia należy użyć materiałów posiadających wymagane: atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych.
2. Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wskazano w pkt 1.
3. Dostarczone wyposażenie ma być zmontowane kompletne i gotowe do użytku.
4. Wszystkie prace prowadzone będą przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz p. poż.
5. Przed wykonaniem tablic kierunkowych projekt tablic będzie uzgadniany   
   z Zamawiającym.
6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca montażu mat, a także zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
7. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane pozycje zamówienia. Cena oferty musi obejmować wszystkie pozycje składające się na zamówienie.
8. Na wszystkie zamontowane materiały i urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
9. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z ewentualnymi naprawami przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę, z wyłączeniem napraw elementów uszkodzonych przez użytkownika lub osoby trzecie, a także wynikłych z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy.
10. Najpóźniej w dniu zrealizowania całości zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, tj.: dokumenty gwarancyjne, zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentów   
    i dostawców wyposażenia, dotyczące sposobu i warunków prawidłowego użytkowania, instrukcje obsługi i konserwacji oraz karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonania prób, atesty – o ile zostały wydane.